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[bookmark: _Toc90984794]ВВЕДЕНИЕ
«Актуализация схемы теплоснабжения Тальского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2024 год и на перспективу до 2034 года» выполнена на основании: 
«Методических рекомендаций по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154. 
При актуализации учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.


[bookmark: _Toc90984795]Общие положения
Схема теплоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
· определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение жителей Тальского сельсовета тепловой энергией;
· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;
· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
Характеристика Тальского сельсовета:

Административный центр: село Талое.

В состав муниципального образования Тальский сельсовет входят сельские населенные пункты:

Таблица1.СоставмуниципальногообразованияТальскогосельсовета
	Наименование населенного
пункта
	Удаленностьотцентра
сельскогопоселения,км
	Удаленностьотцентра,км

	село Талое
	Административныйцентр
	45

	деревня Булановка
	9,5
	47

	деревня Красное Знамя
	8
	49

	деревня Медведа
	23
	65

	деревня Покровка
	13
	55



[bookmark: _Toc90984796]Глава 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.
1.1 [bookmark: _Toc373921572][bookmark: _Toc482947866][bookmark: _Toc90984797]Площадь существующих строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).
Село Талое является административным центром Тальского сельсовета, расположенного в 45 км от районного центра (пгт. Емельяново). В состав сельсовета входят пять населенных пункта: административный центр село Талое, деревня Булановка, деревня Красное Знамя, деревня Медведа, деревня Покровка. 
Территория Тальского сельсовета составляет 2336 га и расположена в пределах границ Тальского сельсовета. Численность населения на момент актуализации схемы теплоснабжения составляет 807 человек. 
На первом этапе с 2024 по 2028г. не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключить к централизованной системе теплоснабжения.
На втором этапе с 2029 по 2034г. не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключить к централизованной системе теплоснабжения.
1.2 [bookmark: _Toc374026499][bookmark: _Toc482947867][bookmark: _Toc90984798]Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
Согласно таблице нагрузок по потребителям Тальского сельсовета объем потребления тепловой энергии для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлен в таблице 1.2
Таблица 1.2
	Элемент территориального деления (кадастровые участки)
	Объем потребления тепловой энергии, Гкал/час

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на ГВС
	Итого

	Котельная с.Талое
	0,316
	- 
	- 
	0,316



1.3 [bookmark: _Toc374026500][bookmark: _Toc482947868][bookmark: _Toc90984799]Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.
Объем потребления тепловой энергии для объектов, расположенных в производственных зонах по видам теплопотребления и по видам теплоносителя останется без изменений на протяжении всего развития до 2034 года.
Производственные объекты не будут подключены к централизованной системе теплоснабжения населенного пункта.
[bookmark: _Toc374026501][bookmark: _Toc482947869][bookmark: _Toc90984800]Глава 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 [bookmark: _Toc374026502][bookmark: _Toc482947870][bookmark: _Toc90984801]Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельсовете с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Постоянным источником централизованного теплоснабжения сельсовета является одна котельная, находящаяся на обслуживании ООО «КЭС», которое обеспечивает все нагрузки потребителей.
2.2 [bookmark: _Toc374026503][bookmark: _Toc482947871][bookmark: _Toc90984802]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
В настоящее время на территории Тальского сельсовета существует централизованная система теплоснабжения. 
В сельсовете имеется одна существующая котельная, суммарная установленная мощность которой составляет 2,32 Гкал/ч.
Основной жилой фонд поселка снабжается теплом от индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы).
Существующие зоны действия существующей системы теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены в приложении №1 Тома 1.
С 2024 по 2034 года зоны действия централизованных систем теплоснабжения не изменятся, и будут соответствовать зонам, указанным в Томе 1.
Согласно ФЗ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», к 2020 году необходимо было осуществить переход с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему. Для этого предлагается разработать проектную документацию с определением марки и количества теплообменного оборудования, а также запорной арматуры.
2.3 [bookmark: _Toc373161503][bookmark: _Toc482947872][bookmark: _Toc90984803]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
В настоящее время индивидуальные источники тепловой энергии имеют потребители Тальского сельсовета не охваченные зоной действия централизованного теплоснабжения от существующих источников тепла. 
На расчетный период в существующих районах жилой застройки проектирование индивидуальных источников тепла не предполагается.
2.4 [bookmark: _Toc373161504][bookmark: _Toc482947873][bookmark: _Toc90984804]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
2.4.1 [bookmark: _Toc373161505][bookmark: _Toc482947874][bookmark: _Toc90984805]Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.
Таблица 2.1
	Источник тепловой  энергии
	Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час
	Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час

	Котельная с. Талое
	2,32
	2,32


2.4.2 [bookmark: _Toc374026507][bookmark: _Toc482947875][bookmark: _Toc90984806]Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не ожидается. Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. 
2.4.3 [bookmark: _Toc373161507][bookmark: _Toc482947876][bookmark: _Toc90984807]Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
Таблица 2.2
	Источник тепловой  энергии
	Существующее значение затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час
	Перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	Котельная с. Талое
	0,002
	0,002


2.4.4 [bookmark: _Toc373161508][bookmark: _Toc482947877][bookmark: _Toc90984808]Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
Таблица 2.3
	Источник тепловой  энергии
	Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час
	Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час

	Котельная с. Талое
	2,32
	2,32


2.4.5 [bookmark: _Toc373161509][bookmark: _Toc482947878][bookmark: _Toc90984809]Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях.
Таблица 2.4
	Источник тепловой  энергии
	Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час
	Перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час

	Котельная с. Талое
	0,01
	0,007


[bookmark: _Toc348185010][bookmark: _Toc373161510]
2.4.6 [bookmark: _Toc482947879][bookmark: _Toc90984810]Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.
Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.
2.4.7 [bookmark: _Toc348185011][bookmark: _Toc373161511][bookmark: _Toc482947880][bookmark: _Toc90984811]Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.
Таблица 2.5
	Источник тепловой  энергии
	Существующие тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час
	Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час

	Котельная с. Талое
	0,316
	0,316


[bookmark: _Toc373161512][bookmark: _Toc482947881]
[bookmark: _Toc90984812]Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя
3.1 [bookmark: _Toc373161513][bookmark: _Toc482947882][bookmark: _Toc90984813]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери в системе отопления компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется централизованная вода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.
Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в сети систем отопления потребителя.
3.2 [bookmark: _Toc373161514][bookmark: _Toc482947883][bookmark: _Toc90984814]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Информация о перспективных балансах производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии Тальского сельсовета отсутствует.
[bookmark: _Toc373161515][bookmark: _Toc482947884][bookmark: _Toc90984815]Глава 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc373161525][bookmark: _Toc482947894]Мастер – план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г.). 
Мастер – планы схемы теплоснабжения Тальского сельсовета предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. 
Перспективный прирост тепловой нагрузки Тальского сельсовета на расчетный период, не повлечет за собой реконструкцию существующих теплоисточников. Присоединение новых объектов будет осуществляться к существующим и проектируемым тепловым сетям, в рамках разработанных проектных решений. 
Учитывая вышеизложенное предлагается единственный сценарий развития централизованной системы теплоснабжения Тальского сельсовета это поэтапный капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей и основного и вспомогательного оборудования теплоисточников.
[bookmark: _Toc90984816]Глава 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
5.1 [bookmark: _Toc373161526][bookmark: _Toc482947895][bookmark: _Toc90984817]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа.
В связи с незначительным приростом тепловой нагрузки перспективных потребителей Тальского сельсовета и имеющимся на сегодняшний день резервом установленной мощности котельных, способных обеспечить тепловой энергией перспективных потребителей строительство новых источников тепловой энергии не планируется.
5.2 [bookmark: _Toc90984818][bookmark: _Toc373161527][bookmark: _Toc482947896]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия тепловой энергии.
В связи с незначительным приростом тепловой нагрузки резервом тепловой мощности котельных Тальского сельсовета реконструкции теплоисточников не предусмотрено.
5.3 [bookmark: _Toc90984819]Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc373161528][bookmark: _Toc482947897]В связи с незначительным приростом тепловой нагрузки резервом тепловой мощности котельных Тальского сельсовета мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии Тальского сельсовета не предусмотрены
5.4 [bookmark: _Toc90984820]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории Тальского сельсовета Емельяновского района Красноярского края источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, нет.
5.5 [bookmark: _Toc373161529][bookmark: _Toc482947898][bookmark: _Toc90984821]Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.
Предложения по переоборудованию существующей котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, не рассматривались, в связи с отсутствием соответствующих проектных решений на момент актуализации схемы теплоснабжения.
5.6 [bookmark: _Toc90984822][bookmark: _Toc373161530][bookmark: _Toc482947899]Меры по переводу котельных, размещенных в существующей и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
Меры по переводу существующих котельных, размещенных в существующих зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не разрабатывались, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
5.7 [bookmark: _Toc90984823]Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения.
Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии для каждой котельной Тальского сельсовета в рассматриваемом в рамках актуализации временном периоде является температурный график 95/70°С.
5.8 [bookmark: _Toc90984824]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.
[bookmark: _Toc373161531][bookmark: _Toc482947900]Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельной не предусматривается.

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии (использование существующих резервов)
В настоящее время на территории Тальского сельсовета централизованная система теплоснабжения представлена одним источником тепловой энергии, а также распределительными сетями и потребителями, отапливающимися от них. В виду незначительного прироста тепловых нагрузок перспективных потребителей, присоединение которых планируется в зонах действия существующей котельной строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающее перераспределение тепловой нагрузки из зон дефицита располагаемой тепловой мощности источников отсутствует.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку. 
В виду незначительного прироста тепловых нагрузок перспективных потребителей, присоединение которых планируется в зонах действия существующей котельной строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перспективный прирост тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют. 

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 
Для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения Тальского сельсовета в период 2024-2034гг. необходимо выполнить гидравлическую настройку системы теплоснабжения, а также реализовать мероприятия по реконструкции участка тепловой сети по                  ул. Полевая, с. Талое, от ТК-7 до ТК-2, протяженностью 92 м, с заменой существующей стальной трубы ø 89 мм., проложенной в двухтрубном исполнении, без устройства непроходных каналов и без теплоизоляционного слоя, на трубопровод стальной с наружным диаметром ø 76 мм (толщина стенки 3,5 мм) в изоляции ППУ с устройством непроходных каналов из конструкций сборных железобетонных, с монтажом колодцев из кирпичной кладки и установкой задвижек (фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ø 70 мм). Для реализации указанного мероприятия, необходима разработка проектно-сметной документации. Срок реализации мероприятий до 2034 года. 
[bookmark: _Toc373161533][bookmark: _Toc482947902]Глава 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

[bookmark: _Toc90984825]Согласно ФЗ от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с целью повышения энергоэффективности, необходима разработка инвестиционной программы по переводу системы теплоснабжения на зарытый тип. 
Глава 8. Перспективные топливные балансы
Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельных Тальского сельсовета в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь. Ввиду отсутствия на котельной механизированной системы угле подачи, подача угля в топку котлов осуществляется вручную, таким образом используется мелкофракционный уголь со следующими характеристиками, представленными в таблице 7.1
Таблица 7.1
	Вид топлива 
	Место поставки 
	Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. 
	Примечание 

	Бурый уголь 3БОМ 
	Балахтинский разрез 
	не менее 4900 
	Класс крупности ОМ, размер куска не менее 10-50 мм 



Информация о фактическом и перспективном количестве потребления топлива отсутствует.

[bookmark: _Toc373161534][bookmark: _Toc482947903]Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Установление единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
В настоящее время на территории Тальского сельсовета функционирует теплоснабжающая организация ООО «Коммунально-энергетический сервис» осуществляющая эксплуатацию объектов централизованной системы теплоснабжения на территории сельсовета. На основании анализа критериев определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации рекомендуем ООО «Коммунально-энергетический сервис».

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
[bookmark: _Toc373161535][bookmark: _Toc482947904][bookmark: _Toc90984826]Глава 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет эксплуатирующей организации – ООО «Коммунально-энергетический сервис» бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляется на основании постановления Правительства РФ № 580 от 17.09.2003г. На момент актуализации схемы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

Раздел 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта РФ и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения 

Газоснабжение и газификация на территории Тальского сельсовета на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрено. Централизованное водоснабжение Тальского сельсовета осуществляется по независимой от отопительной системы схеме, а также частично по трубопроводам, проходящим в одних лотках с внутриквартальными тепловыми сетями. 

Глава 13. Ценовые (тарифные) последствия 

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 
В соответствии с инвестиционным планом, в период с 2024 до 2034 год должна быть выполнена реконструкция источника тепловой энергии в с. Талое, гидравлическая настройка централизованной системы теплоснабжения с. Талое, а также реконструкция участков тепловых сетей с превышающими нормативными сроками эксплуатации. 
Суммарные капиталовложения в период с 2024 - 2034 годы должны составить                              753 865,10 руб. с НДС в ценах соответствующих лет строительства. 
Стоимость оборудования индексировалась в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными РФ в Прогнозе сценарных условий социально-экономического развития и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2034 года (таблица 14).
На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта.
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Таблица 14 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %
	Наименование строки 
	Наим. индек-са
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032
	2033 
	2034 

	ИПЦ на конец года 
	IИПЦ, i 
	106,0 
	105,9 
	105,2 
	105,1 
	104,4 
	103,6 
	103,6 
	103,4 
	103,4 
	103,4 
	103,4 
	103,3 
	103,0 
	102,9 
	102,7 
	102,5 
	102,5 

	Индекс-дефлятор реальной заработ-ной платы 
	IЗП, i 
	105,1 
	105,8 
	106,3 
	106,2 
	106,2 
	105,8 
	104,9 
	104,7 
	104,5 
	104,5 
	104,5 
	104,5 
	104,2 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 

	Индекс-дефлятор цен на природный газ (для всех кате-горий потребите-лей) 
	IПГ, i 
	115,0 
	115,0 
	115,0 
	115,0 
	115,0 
	107,1 
	105,0 
	103,2 
	103,7 
	103,9 
	102,9 
	102,8 
	102,7 
	102,6 
	102,6 
	102,6 
	102,6 

	Индекс-дефлятор цен на мазут 
	IМЗ, i 
	109,6 
	107,7 
	105,1 
	102,8 
	102,9 
	102,7 
	101,0 
	100,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 

	Индекс-дефлятор цен на дизельное топливо 
	IДТ, i 
	109,0 
	108,0 
	108,0 
	107,0 
	106,0 
	105,0 
	96,0 
	110,0 
	109,0 
	107,0 
	108,0 
	106,0 
	105,0 
	105,0 
	105,0 
	105,0 
	105,0 

	Индекс-дефлятор цен на уголь 
	IУ, i 
	109,0 
	106,0 
	107,0 
	107,0 
	107,0 
	107,0 
	105,0 
	102,0 
	104,0 
	106,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 

	Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию 
	IТЭ, i 
	106,0 
	112,0 
	110,5 
	111,0 
	111,2 
	111,4 
	111,1 
	111,3 
	110,9 
	111,3 
	109,2 
	108,4 
	108,1 
	107,4 
	107,0 
	105,5 
	104,6 

	Индекс-дефлятор цен на эл. энергию 
	IЭЭ, i 
	112,0 
	111,0 
	110,0 
	110,0 
	110,0 
	109,0 
	109,0 
	107,0 
	103,0 
	103,0 
	104,0 
	104,0 
	104,0 
	103,0 
	103,0 
	104,0 
	104,0 

	Индекс цен СМР 
	IСМР, i 
	108,0 
	107,0 
	105,0 
	105,6 
	104,9 
	103,8 
	101,0 
	104,3 
	104,4 
	102,9 
	103,0 
	102,7 
	102,9 
	103,0 
	102,8 
	102,8 
	102,8 

	Индекс-дефлятор цен производите-лей оборудования тепловых пунктов 
	IИТП, i 
	106,0 
	107,0 
	105,0 
	105,0 
	105,0 
	104,0 
	104,0 
	103,0 
	103,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 

	Индекс-дефлятор цен водогрейных котельных малой мощности 
	IВК, i 
	107,0 
	119,0 
	109,0 
	104,0 
	105,0 
	107,0 
	108,0 
	98,0 
	103,0 
	100,0 
	103,0 
	102,0 
	102,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 

	Индекс-дефлятор цен на оборудова-ние для автомати-зации
	IОА, i 
	108,0 
	107,0 
	105,0 
	105,0 
	105,0 
	104,0 
	102,0 
	104,0 
	104,0 
	103,0 
	103,0 
	103,0 
	103,0 
	103,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 

	Индекс цен про-изводителейэлек-тромех. оборудо-вания
	IОЭМ, i 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	101,0 
	101,0 
	102,0 
	101,0 
	102,0 
	103,0 
	102,0 
	103,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 

	Индекс цен произ-водителейэлек-тротехнич. обору-дования
	IОЭТ, i 
	102,0 
	105,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 

	Индекс-дефлятор цен производите-лей оборудования тепловых пунктов 
	IИТП, i 
	106,0 
	107,0 
	105,0 
	105,0 
	105,0 
	104,0 
	104,0 
	103,0 
	103,0 
	102,0 
	102,0 
	102,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 
	101,0 



Для финансирования мероприятий потребуется введения в тариф на тепловую энергию инвестиционной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводимого оборудование и части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на финансирование капиталовложений. 
Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и капитальному ремонту котельных показывает изменение тарифов на тепловую энергию в результате проведения указанных мероприятий в период до 2034 года.

Техническая и экономическая целесообразность. 
Исторически проектирование ТСС в России было направлено по пути упрощенных решений в виде тупиковых (древовидных) схем, как правило, с открытой схемой горячего водоснабжения и зависимым элеваторным (или непосредственным) присоединением отопительной нагрузки, без устройства автоматического регулирования отпуска и потребления тепловой энергии. Недостатки открытой схемы хорошо известны. Это не только наиболее расточительный вариант ГВС с точки зрения энергосбережения, но и крайне вредный для здоровья жителей, и сложный для эксплуатации.
Получили развитие и сейчас являются наиболее перспективным направлением развития систем теплоснабжения индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Они имеют преимущества ЦТП, но поскольку устанавливаются индивидуально на отдельный потребитель, позволяют осуществлять более точную регулировку и контроль системы. 
В настоящий момент общая протяженность тепловых сетей в Тальском сельсовете составляет 1651 м.
В 2009 году введены новые санитарно-эпидемиологические правила нормы СанПиН 2.1.4.2496-09, которые были утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009г. №20. Новые правила устанавливают повышенные требования к качеству воды и организации систем центрального горячего водоснабжения. Пункт 2.4. СанПиН определяет температуру горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой схемы горячего водоснабжения не ниже 60°С и не более 75°С.
Таким образом, дальнейшее развитие системы горячего водоснабжения Тальского сельсовета на перспективу до 2034 года должно осуществляться согласно указанным нормативно-правовым актам.
В таких системах горячего водоснабжения Тальского сельсовета к настоящему моменту появились проблемы, требующие решения:
· прокладка новой линии сетей горячего водоснабжения;
· параметры теплоносителя, подаваемого на горячее водоснабжение не соответствует требованиям СанПин;
· необходимость перехода к закрытым схемам горячего водоснабжения согласно законодательству.
Технические подходы и структурные изменения.

Еще одним направлением в повышении эффективности работы централизованной системы теплоснабжения является капитальный ремонт существующей котельной. 
В дальнейшем переход к многоконтурности схем, независимому присоединению отопительной нагрузки и закрытым схемам ГВС позволит реализовать перспективные подходы к построению теплоснабжающих систем – организация совместной работы источников на общие тепловые сети.
Для реконструкции котельной, кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 14.1).
Таблица 14.1
	Составление проектно-сметной документации
	5-7%

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	50-60%

	Оборудование
	20-30%

	Прочие
	10-12%



Для строительства ТС кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 14.2).
Таблица 14.2
	Составление проектно-сметной документации
	5-7%

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	75-85%

	Оборудование
	10-20%

	Прочие
	5-10%


Указанные капитальные вложения являются ориентировочными и требуют уточнения при составлении проектно-сметной документации каждого конкретного проекта.
14.1 [bookmark: _Toc352916052][bookmark: _Toc373161537][bookmark: _Toc482947906][bookmark: _Toc90984827] Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, а также гидравлическая настройка централизованной системы теплоснабжения от теплоисточников Тальского сельсовета:
Таблица 14.1.1
	Реконструкция тепловых сетей
	Стоимость в руб.

	ПИР и ПСД 
	37500

	Строительно-монтажные и наладочные работы 
	562500

	Оборудование 
	125000

	Прочие 
	28865,10

	Всего капитальные затраты 
	753865,10



За основу стоимость взята в ценах 2021 г. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2034 года
14.2 [bookmark: _Toc352916053][bookmark: _Toc364515454][bookmark: _Toc373161538][bookmark: _Toc482947907][bookmark: _Toc90984828]Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры реализуется с учетом мероприятий, предусмотренных Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». 
Проведение мероприятий по развитию теплоэнергетического комплекса Тальского сельсовета в соответствии с Концепцией предлагается осуществлять преимущественно за счет привлеченных денежных средств, субсидий из районного и регионального бюджетов. 
Предусматриваются следующие источники финансирования модернизации и реконструкции теплоэнергетического комплекса: 
- федеральный бюджет: средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, получаемые в установленном порядке на модернизацию и реконструкцию инженерных коммуникаций при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и строительства новых теплоэнергетических мощностей и сетей в рамках региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
- бюджет Тальского сельсовета, в виде ежегодного предусматриваемых в установленном порядке средств на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в рамках краевой целевой программы;
- средства финансовых структур, участвующих в реализации различных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства: ОАО «Банк ВТБ» (на модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения, теплоснабжения, электро-снабжения, водоотведения), ЕБРР (на модернизацию водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, системы сбора, вывоза, утилизации отходов), всемирный банк ВБ (на инвестиции в сфере жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры); 
- средства прочих финансовых институтов: банки, паевые и инвестиционные фонды, портфельные и профильные инвесторы (долгосрочное кредитование – от 5 до 15 лет, займы, участие в уставном капитале – покупка долей акций, долговых ценных бумаг); 
Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.
14.3 [bookmark: _Toc352916054][bookmark: _Toc373161539][bookmark: _Toc482947908][bookmark: _Toc90984829] Расчеты эффективности инвестиций;
а) Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей
Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.
Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (котельных) проводилась в соответствии с методическими рекомендациями [1,2], адаптированными к расчету систем теплоснабжения [3] на стадии прединвестиционных исследований [4] по следующим критериям:
- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложения инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительное значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);
- внутренняя норма доходности  (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;
- индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);
- срок окупаемости или период возврата капитальных вложений, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).
Если в каком-то году значение ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становиться больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.
б) Цены на топливо и тарифы на тепло

В соответствии с Государственной ценовой политикой в области угольной промышленности в России произведен переход от государственного регулирования оптовых цен на уголь к ценообразованию на уголь для внутренних потребителей, основанному на принципе равнодоходности продаж угля на внутреннем и внешнем рынках. При этом сохраняется государственное регулирование тарифов на транспортировку угля и платы за снабженческо-сбытовые услуги на территории страны. 

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством. 
По Красноярскому краю предельный индекс возможного роста тарифа на тепловую энергию, по отношению к предыдущему периоду регулирования, в 2018 году составил в 2021 году 4,6 %, в 2022 4,6%, в 2023 г. 4,6%.
Однако министерство в своих комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор. 
В) Эффективность реконструируемых котельных. 
На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта, объемы реализации каждого вида энергии. 
Проведение мероприятий требует введения в тариф на тепловую энергию инвестиционной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводимого оборудования и части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на финансирование капиталовложений. 
Капиталовложение в новое оборудование обеспечивается за счет заемных средств со сроком кредитования 10 лет и ставкой 10%. При таких условиях инвестиционная составляющая достигает максимального значения в 2023 году. Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и котельной, показывает изменение тарифов на тепловую энергию в результате проведения указанных мероприятий в период до 2029 года.
[bookmark: _Toc482947913]


НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 
2. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. 
3. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
4. СП 89.13330.2012 «Котельные установки»; 
5. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности». 
6. Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ. http://www.economy.gov.ru 
7. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru 
8. Сборник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003. 
9. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 4-ый квартал 2019 г.
